|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件二：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 　 | 　 | **挖除清运** | 　 |  |
| 1 | 050101006001 | 清除草皮 | 1、草皮种类：暖地形草皮及杂草2、地型：微坡地型，场内混凝体横梁交叉3、请投标人根据现场实际情况综合考虑投标报价 | m2 | 270.000 |
| 2 | WB050101013001 | 砍挖灌木林 | 1、密度：36株/m22、高度：60-80cm | m2 | 60.000 |
| 3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合土壤2、挖土深度：平均深度50cm，机械和人工配合挖土3、挖除场地内的土壤及底层垃圾，场地内有混凝土横梁，请保证梁体的完好4、请投标人根据现场实际情况综合考虑投标报价 | m3 | 135.000 |
| 4 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：挖除的土方、垃圾、草皮及灌木等2、运距：投标人自行考虑 | 项 | 1.000 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **办公区室外绿化** | 　 |  |
| 5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、回填土质要求：整理绿地2、取土运距：投标人自行考虑3、回填厚度：根据现场实际情况自行考虑 | m2 | 60.000 |
| 6 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹2、株高或蓬径：株高不低于30cm，蓬径不低于20cm3、单位面积株数：49株/m24、养护期：成活养护3个月 | m2 | 60.000 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **下沉广场绿化** | 　 |  |
| 7 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1、回填土质要求：种植土回填2、取土运距：自行考虑3、起坡高度：60-80cm | m2 | 270.000 |
| 8 | 050101009001 | 营养土换填 | 1、回填厚度：10cm泥炭土2、种植面表层换填 | m3 | 27.000 |
| 9 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：夏娟2、株高或蓬径：株高不低于20cm，蓬径不低于30cm3、单位面积株数：64株/m24、养护期：成活养护3个月 | m2 | 40.000 |
| 10 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞2、株高或蓬径：株高不低于25cm，蓬径不低于30cm3、单位面积株数：64株/m24、养护期：成活养护3个月 | m2 | 40.000 |
| 11 | 050102007004 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅2、株高或蓬径：株高不低于15cm，蓬径不低于25cm3、单位面积株数：64株/m24、养护期：成活养护3个月 | m2 | 45.000 |
| 12 | 050102007005 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花檵木2、株高或蓬径：株高不低于20cm，蓬径不低于40cm3、单位面积株数：64株/m24、养护期：成活养护3个月 | m2 | 105.000 |
| 13 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边麦冬2、株高或蓬径：株高不低于10cm，蓬径不低于15cm3、单位面积株数：64株/m24、养护期：成活养护3个月 | m2 | 40.000 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **其他** | 　 |  |
| 14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：混凝土实心砖2、墙体类型：挡墙3、砂浆强度级：M5 | m3 | 2.880 |
| 15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆2、位置：新建挡墙外侧、顶层及内侧出土面 | m2 | 22.200 |
| 16 | WB011501005001 | 成品保护等措施 | 1、保护现场大理石地面，因施工原因造成的损坏由施工单位自行修复2、对施工现场进行围挡或警戒隔离，保证现场人员流动的安全性3、对施工区域及施工借用区域进行保洁清扫4、满足建设单位要求 | 项 | 1.000 |
| 17 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：挖掘机2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 | 台次 | 1.000 |

 |